                                                                                                                                               Приложение  2
АКТ-ДОПУСК
для производства ремонтных, строительных, земляных работ
на территории МУП АГО «Ангарский Водоканал»

                                                                                        от  __________________20   г.

(наименование организации (действующего предприятия или строящегося объекта))

Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации  

(Ф.И.О., должность)

представитель сторонней организации и лица (подрядчика, субподрядчика) 


(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Организация предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами 

________

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем  

(наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

	начало “
	
	”
	
	
	
	г. окончание “
	
	”
	
	
	
	г.


До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

	Наименование мероприятия
	Срок выполнения
	Исполнитель

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Представитель организации 
	

	
	(подпись)


	Представитель сторонней организации и лица (подрядчика, субподрядчика)
	

	
	(подпись)


Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.
Оформляется в 2-х экземплярах
Приложение № 3
                                                                                                                            Утверждаю

                                                                                                                             Главный инженер
                                                                                                                             МУП АГО
                                                                                                                             «Ангарский Водоканал»

                                                                                                                             _______ А.М. Зеленин
                                                                                                                             «___»__________ 20 _ г. 

РАЗРЕШЕНИЕ

на производство работ в охранной зоне инженерных коммуникаций

Место производства работ _____________________________________________________________

                                                                                          (наименование, диаметр, км)

____________________________________________________________________________________
Начало работ __________ час. «____» ____________________ 20  _г.

Окончание работ _______ час. «____» ____________________ 20  _г.
Организация – производитель работ ____________________________________________________

Руководитель работ __________________________________________________________________

                                                                                                            (Ф.И.О., должность)

	№ п/п
	Наименование и этапы выполнения работ
	Ответственный руководитель работ
(должность, Ф.И.О.)
	Время и дата начала работ
	Время и дата окончания работ

	
	
	
	
	


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Оформляется в 2-х экземплярах

                                                                                                                                         Приложение № 4
НАРЯД-ДОПУСК №   
   

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

____________________________

(наименование организации)

1. Наряд
1.1. Производителю работ   
   

(должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)

с бригадой в составе                    человек поручается произвести следующие работы:

  
   

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

  
   

  
   

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры безопасности:

  
   

  
   

1.3. Начать работы: в      час.       мин. "    "   

    20      г.

1.4. Окончить работы: в      час.       мин. "    "   

    20      г.

1.5. Наряд выдал руководитель работ   
   

  
   

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены:

	Производитель работ 
	
	"    "   
    20      г.
	

	
	(подпись)
	
	(фамилия и инициалы)

	

	Допускающий 
	
	"    "   
    20      г.
	

	
	(подпись)
	
	(фамилия и инициалы)


2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций   
   

  
   

  
   

(указать наименования или номера инструкций, по которым проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе   
    человек, в том числе:

	N пп 
	Фамилия, инициалы 
	Профессия 
	Подпись лица, получившего инструктаж 
	Подпись лица, проводившего инструктаж 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены. Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены. Объект подготовлен к производству работ.

	Допускающий к работе 
	
	"    "   
   20      г.

	
	(подпись)
	


2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил
	Производитель работ 
	
	"    "   
   20      г.

	
	(подпись)
	


2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить к производству работ.
	Руководитель работ 
	
	"    "   
   20      г.

	
	(подпись)
	


3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

	Оформление начала производства работ 
	Оформление окончания работ 

	Начало работ (число, месяц, время)
	Подпись производителя работ 
	Подпись допускающего 
	Окончание работ (число, месяц, время)
	Подпись производителя работ 
	Подпись допускающего 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в      час.       мин. "    "   
    20      г.

	Производитель работ 
	
	"    "    
    20    г.

	
	(подпись)
	

	Руководитель работ 
	
	"    "    
    20    г..

	
	(подпись)
	


Примечание.

Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах: первый хранится у работника, выдавшего наряд-допуск, второй - у руководителя работ.

                                                                                                                                             Приложение  № 6
Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и опасностей.

Перечень факторов:

1. Работы, связанные с техническим обслуживанием электроустановок напряжением 50 В и выше переменного тока и 75 В и выше постоянного тока, проведением в них оперативных переключений, выполнением строительных, монтажных, наладочных, ремонтных работ, испытанием и измерением

2. Работы на высоте

3. Шум

4. Тяжесть трудового процесса

5. Управление наземными транспортными средствами:     категории "А", "В", "ВЕ", трактора и другие самоходные машины, мини-трактора, мотоблоки, автопогрузчики, электрокары, регулировщики и т.п., автомобили всех категорий с ручным управлением для инвалидов, мотоколяски для инвалидов; категории "С", "С1", "СЕ", "С1Е", "D", "D1", "DE", "D1E", трамвай, троллейбус

6. Серусодержащие органические соединения, в том числе тиолы (меркаптаны), тиоамиды: метантиол (метилмеркаптан), этантиол (этилмеркаптан)

7. Дигидросульфид (сероводород)[О], дигидросульфид[О] (сероводород) смесь с углеводородами C1-5

8. Условно-патогенные микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний (в том числе аллергозов)

9. Бензол[КР] и его производные: (толуол[Р] (метилбензол), ксилол[Р] (диметилбензол), стирол (этенилбензол) и прочие), гидроксибензол[Р] (фенол) и его производные, крезол

10. Работы на водопроводных сооружениях, имеющие непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей

11. Сварочные аэрозоли, представляющие сложную смесь аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (кремний диоксид аморфный в смеси с оксидами марганца в виде аэрозоля конденсации, дижелезо триоксид, титан диоксид, алюминий и его соединения) и химических веществ разной природы: аэрозоли металлов (в том числе марганца[Р], цинка[А], хрома (VI)[К], хрома (III)[А], бериллия[РКА], никеля[К], хром трифторида[А]), газы, обладающие остронаправленным действием на организм[О]

12. Электромагнитное излучение оптического диапазона (ультрафиолетовое излучение[К], лазерное излучение)

13. Работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции, в случае если конструкцией оборудования не предусмотрена защита (ограждение) этих элементов (в том числе токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы)

14. Общая вибрация (транспортная, транспортно-технологическая, технологическая)

15. Локальная вибрация

Перечень идентифицированных опасностей:

1. Опасность падения из-за потери равновесия при спотыкании или подскальзывании

2. Опасность падения с высоты

3. Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот

4. Опасность удара

5. Опасность затягивания или попадания в ловушку (попадание ноги в люк при проворачивании крышки люка и т.п.)

6. Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)

7. Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении

8. Опасность падения груза

9. Опасность пореза частей тела острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)

10. Опасность травмирования падающими или выбрасываемыми предметами

11. Опасность травмирования движущимися частями оборудования

12. Опасность травмирования снегом и (или) льдом, упавшим с крыш зданий и сооружений

13. Опасность раздавливания из-за обрушения породы (грунта)

14. Опасность поражения током вследствие  контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)

15. Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы

16. Опасность воздействия пониженных температур воздуха

17. Опасность воздействия повышенных температур воздуха

18. Опасности воздействия  скорости движения воздуха

19. Опасность переохлаждения при работе на открытых территориях в холодное время года

20. Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма

21. Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел

22. Опасность воздействия на кожные покровы чистящих обезжиривающих веществ

23. Опасности, связанные с запыленностью

24. Опасности воздействия  воздушных взвесей вредных химических веществ

25. Биологические опасности

26. Опасности от физических перегрузок

27. Опасность, связанная с перемещением груза вручную

28. Опасность, связанная с рабочей позой

29. Опасность психических нагрузок, стрессов

30. Шум

31. Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов

32. Опасность укуса животных

33. Опасность укуса насекомых

34. Опасность  воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями

35. Опасность наезда на человека

Форма 1
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП АГО

«Ангарский Водоканал»

___________ А.Л. Алексеев

« _____» ________ 20     г.

Наименование организации: ____________________________________                 

_______________________________________________________

                                                (наименование работ, № договора)
ПЕРСОНАЛ  ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МУП АГО «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

________________________________________________________

(Наименование подразделения)

	№ пп
	Ф.И.О.
	Дата рождения
	Должность/профессия
	Вторая профессия
	Дата проверки знаний требований ОТ
	Дата проверки знаний по ОППП, СИЗ
	Аттестация по ПБ.  Дата.
	Допуск к видам работ

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:                  Общая численность исполнителя 





ИЗ НИХ:                                              Рабочих  всего:





                                  В т.ч. по профессиям и разрядам 
__________________
Подпись руководителя организации    





(сторонней организации и лица (подрядчика)                                                          (м.п.)

«СОГЛАСОВАНО»___________________________ Главный инженер Зеленин А.М.
                                   ___________________________ Начальник ООТ Варфоломеева Е.В.
                                   ___________________________ Зам. директора по безопасности и ГО Нецветаев М.В.
                                   ___________________________ Начальник ОУПП Шипков Д.Н.

Форма 2
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП АГО

«Ангарский Водоканал»

___________ А.Л. Алексеев

« _____» ________ 20     г.

Наименование организации ____________________________________                 

__________________________________________________________________

                                   (наименование работ, № договора)

СПИСОК ТЕХНИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МУП АГО «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

________________________________________________________

(Наименование подразделения)

	№ пп
	Ф.И.О.
	Должность
	Образование
	Дата проверки знаний требований ОТ
	Дата проверки знаний по ОППП, СИЗ
	Аттестация по ПБ.  Дата.
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


ИТОГО:                                        Общая численность





ИЗ НИХ: Административно-управленческий аппарат

                                                                     исполнителя  





                     Инженерно-технический персонал, всего 





                                                                                В т.ч.  




Подпись руководителя организации    





(сторонней организации)                                                          (м.п.)

«СОГЛАСОВАНО»___________________________  Главный инженер Зеленин А.М.                                

                                   ___________________________ Начальник ООТ Варфоломеева Е.В.
                                   ___________________________ Зам. директора по безопасности и ГО Нецветаев М.В.
                                   ___________________________ Начальник ОУПП Шипков Д.Н.
Форма 3 
«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП АГО
«Ангарский Водоканал»

___________ А.Л. Алексеев
« _____» ________ 20     г.

Наименование организации ____________________________________                 

__________________________________________________________________

                                   (наименование работ, № договора)

                                                          ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ,

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ МУП АГО «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

________________________________________________________

(Наименование подразделения)

	Наименование технического устройства
	Тип, марка, характеристика
	Мощность двигателя, кВт или г/п, т
	Год выпуска
	Количество единиц
	Всего


	Форма собственности
	Наличие паспортов сертификатов заводской номер
	Государственный номер
	Регистрационный номер
	Дата последнего технического освидетельствования
	Дата следующего технического освидетельствования
	Страховая компания. Номер полиса.

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	
	
	
	
	
	

	Машины для подготовительных и земляных работ



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Грузоподъемные машины 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Транспортные средства

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Подпись руководителя подрядной организации    ________________________________





                                                          (м.п.)

«СОГЛАСОВАНО»___________________________  Главный инженер Зеленин А.М.
                                   ___________________________ Начальник ООТ Варфоломеева Е.В.
                                   ___________________________ Зам. директора по безопасности и ГО Нецветаев М.В.
                                   ___________________________ Начальник ОУПП Шипков Д.Н.
Примечание: В случае умышленного представления исполнителем ложной информации или неполной, неточной информации о своих машинах и механизмах, запрещается производство работ исполнителю.

Приложение № 5
Согласовано

Начальник ОУПП 
МУП АГО "Ангарский Водоканал" 
____________ Шипков Д.Н.

«____» ________202_ г.

Разработал

Представитель подрядчика
_____________________ФИО 



подпись
«____» _____________ 202 _ г.

Единый перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, возникающих в результате производства работ (оказания услуги) с идентификацией опасностей и оценкой уровней профессиональных рисков 

	№ 

п/п
	Место возникновения риска
	Направление деятельности
	Наименование опасности
	Описание риска
	Возможные  последствия 
	Риск для системы 
(при наличии)
	Меры управления рисками

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Территория, административные и производственные здания
	Ремонт технологического оборудования

Проведение работ в помещениях насосных станций и т.п.


	Опасность травмирования движущимися частями оборудования


	Риск травмирования
	Травмирование острыми  вращающимися деталями
	Несоблюдение порядка допуска к работам, приближение к опасной зоне работающих механизмов
	Соблюдение порядка допуска к работам 

Соблюдение последовательности работ, предусмотренной ППР

Работа на выведенном в ремонт оборудовании



	2
	Очистные сооружения, емкости, резервуары, колодцы, другие закрытые пространства 
	Ремонт сооружений, трубопроводов и оборудования


	Опасность воздействия ударной волны при взрыве


	Риск травмирования вследствие удара о твердые поверхности при падении
	Травмирование 
	Отсутствие/недостаточность 

процедуры безопасного

выполнения работ

Не проведение анализа ГВС

Нарушения взрывозащиты

Не соблюдение требований по предотвращению  искрообразования
	Разработка технологических карт с поэтапным выполнением работ

Проведение периодического контроля ГВС переносными газоанализаторами.

Применение индивидуальных газосигнализаторов, газоанализаторов.

Применение взрывозащищенного электрооборудования

Применение СИЗ из антистатических материалов

Применение инструментов из искробезопасных материалов 

	3
	Колодцы, емкости, резервуары и подземные камеры
	Строительство, ремонт инженерных коммуникаций 
	Опасность отравления
	Риск отравления вследствие повышенной загазованности или недостаточного содержания кислорода
	Отравление парами химических веществ или из-за недостаточного содержания воздуха (отравление, смертельный исход)
	Нарушение порядка допуска

Не соблюдение технологии производства работ
	Разработка технологических карт с поэтапным выполнением работ

Проведение периодического контроля ГВС переносными газоанализаторами.

Применение индивидуальных газосигнализаторов, газоанализаторов.

Применение СИЗОД (шланговых противогазов)

	4
	Электроустановки (трансформаторы, ЩСУ, ЗРУ, ОРУ, распределительные шкафы)
	Эксплуатация, ремонт и обслуживание энергетического оборудования
	Опасность поражения током

Поражение высоковольтным разрядом в виде дуги
	Риск травмирования вследствие поражения током или электрической дугой 
	Поражение электрическим током или дугой (травма, смертельный исход)
	Нарушение допуска к работам в ЭУ

Не выполнение организационных и технических мероприятий

Не применение СИЗ в электроустановках
	Выполнение организационных и технических мероприятий при проведении работ в электроустановках 

Применение СИЗ и средств защиты в ЭУ

Доведение информации о причинах несчастных случаях в электроустановках

	5
	Здания и сооружения 
	Строительство/ремонт зданий, сооружений


	Опасность падения с высоты при использовании средств подмащивания/или с не огражденной поверхности
	Риск травмирования вследствие удара о твердые поверхности при падении
	Падение с средства подмащивания или конструкции здания (травма, смертельный исход)
	Нарушение технологии строительства/ремонта

Нарушение требований по применению СИЗ

Неправильный монтаж/применение средств подмащивания
	Применение страховочных систем.

Разработка детально техкарт с указанием последовательности работ

Соблюдение технологии

Применение исправных средств подмащивания

Применение исправных СИЗ



	6
	Территория 
	Передвижение пешком к местам производства работ.
	Опасность падения на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложного шага или спотыкания
	Риск получения травмы при падении на опорную поверхность 
	Падение (травма)
	Перемещение по тропам, местам, не оборудованным для передвижения

Неупорядоченное хранение материалов, оборудования на стройплощадках

Не своевременная уборка территории от строительного мусора

Не подвешиваются силовые кабели
	Передвижение по выделенным путям.

Складирование упорядоченное материалов согласно ППР.

Подвесить силовые кабели

Ежедневная уборка стройплощадки по окончании работ.

Посыпка территории стройплощадки песком или антигололедным составом. 

Надлежащее обустройство подъездов,.подходов к оборудованию




